adb shell getevent : 현재 adb에 연결된 기기 또는 에뮬레이터의 입력기기 목록과 해당 기기들의 Device File 경로가 나오고, 이후 몇몇 기기의 이벤트가 계속해서 실시간으로 화면에 나타남.

Adb shell sendevent /dev/input/XXX 0 0 0 형식으로 이벤트 값 전달.

Adb –s emulator-5554 shell 하면 타겟 시스템에 접속

ADB Commands(번역)

* Target Devices –

1. adb –d
   1. 연결된 USB 장치에 한하여 직접적으로 adb 명령을 내린다.
   2. 하나 이상의 usb 디바이스가 연결되었을 때 에러 리턴
2. adb –e
   1. 에뮬레이터 인스턴스가 실행중일 때 한하여 직접적으로 adb 명령을 내린다.
   2. 하나 이상의 에뮬레이터 인스턴스가 실행중이면 에러 리턴
3. adb –s <serial Number>
   1. adb에 할당된 시리얼 넘버에 의해 언급되는 특정한 에뮬레이터 / 디바이스 인스턴스에 직접적으로 adb 명령을 내린다

l

* General

1. adb devices
   1. 연결된 모든 에뮬레이터 / 디바이스 인스턴스의 리스트를 출력한다.
2. adb help
   1. 지원되는 adb 명령어 리스트를 출력한다.
3. adb versions
   1. adb 버전을 출력

* Debug

1. adb logcat [option] [filterspecs]
   1. log data를 스크린에 출력한다.
2. adb bugreport
   1. 버그 리포팅을 위해서 dumpsys, dumpstate, logcat 데이터를 스크린에 출력한다.
3. adb jdwp
   1. 주어진 디바이스에서 사용가능한 JDWP 프로세스들의 리스트를 출력한다.